{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["皮带","招标清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"皮带","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[6,0,8,0],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[9,2,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,8]]}
["带式输送机"]
["序号","带式输送机名称","输送能力  t/h","带宽    mm","带速（m/s）","达产年  功率 kW","胶带型号"," 水平长度 Ln(m)","提升高度 H (m)"]
[1,"带式输送机",10000,1800,5.6,"3×2240","ST4000",{"$f":"J3","v":0},{"$f":"L3-K3+3.5","v":3.5}]
[2,"半固定带式输送机",20000,2400,6.3,1250,"ST2000",39,{"$f":"L4-K4+3.5","v":3.5}]
[3,"半固定带式输送机",20000,2400,6.3,3050,"ST2000",{"$f":"J5","v":0},21.5]
[4,"排土工作面移动带式输送机",20000,2400,6.3,3050,"ST4500",{"$f":"J6","v":0},{"$f":"L6-K6+6.5","v":6.5}]
[5,"盘式除铁器","PDC-20 悬挂高度550mm 磁感应强度150MT N=59kW"]
[null,"走行机构","DX-2.Z-20 N=4×0.8kW"]
[null,"除铁间","钢结构"]
[6,"金属探测器","B=1.8m N=0.06kW "]
[7,"硫化器","DPL-1800  N=30kW  U=380V"]
[8,"硫化器","DPL-2400  N=36.2kW  U=380V"]

{"sheet":"招标清单","index":1,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,2],[2,1,2,2],[10,1,10,2],[13,1,13,2],[16,1,16,2],[29,0,29,2]]}
["长滩露天煤矿设备招标清单"]
["序号","设备名称","设备规格"]
["一、","采掘设备"]
[1,"单斗挖掘机","斗容（3-3.5）m3"]
[2,"受料小车"]
[3,"装载机","斗容3.5m3、5m3"]
[4,"穿孔机","孔径250mm"]
[5,"穿孔机","孔径200mm"]
[6,"移设机","320JE"]
[7,"履带搬运车","300t"]
["二、","运输设备"]
[1,"自卸卡车","50-90t"]
[2,"B型转载机","1800/(40+40)"]
["三、","排土设备"]
[1,"履带推土机","580HP"]
[2,"排土机（含卸料车）","排弃能力20000t/h，上排高度15m，下排高度30m，排弃宽度40m，上下排坡面角角度33°，作业时坡度1：20，调动时坡度1：10。卸料车通过能力20000t/h。"]
["四、","辅助设备"]
[1,"履带推土机","410HP"]
[2,"履带推土机","580HP"]
[3,"平地机","213kw（16M）"]
[4,"压路机","YZ12B（82kw）"]
[5,"加油车","22.5t"]
[6,"洒水车","40t"]
[7,"炮孔填塞机","48kw"]
[8,"爆破材料运输车","3t"]
[9,"铵油炸药混装车","18t"]
[10,"乳化炸药混装车","18t"]
[11,"破碎锤","FB-100"]
[12,"液压挖掘机","斗容2m3"]