{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":23,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,1,22],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,2,6],[2,7,2,8],[2,9,6,9],[2,10,2,11],[2,12,6,12],[2,13,6,13],[2,14,2,16],[2,17,2,18],[2,19,2,21],[2,22,6,22],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[3,6,6,6],[3,7,6,7],[3,8,6,8],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,14,6,14],[3,15,6,15],[3,16,6,16],[3,17,6,17],[3,18,6,18],[3,19,6,19],[3,20,6,20],[3,21,6,21],[8,0,10,0],[9,2,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                       建 筑 物 及 构筑 物 特 征 表                                                                     "]
[]
["序    号","工程名称","建筑指标",{"$nulls":4},"基 础",null,"结构类型","墙 身",null,"地   面","楼    板"," 屋  顶",null,null,"门窗",null,"卫生设备",null,null,"备       注"]
[null,null,"占地面积(m2)","建筑面积(m2)","建筑体积(m3)","长     度    (m)","檐高     (m)/层数","构造类型","埋深    (m)",null,"内        墙","外        墙",null,null,"屋架或屋盖","保温材料及厚度(mm)","屋    面","门","窗","通       风","采       暖","上  下  水"]
[]
[]
[]
[null,"机修"]
[1,"综合材料库","66x21",1456,17181,"-","11.8/1","独立基础",-3,"门式刚架","夹芯彩板","夹芯彩板","砼地面","-","-","100厚岩棉","夹芯彩板","钢大门","塑钢","有","有","有","10t桥式起重机"]
[null,"防撞柱","Φ600，Φ300各4根",{"$nulls":3},"1.5","独立基础",-2,"钢筋砼"]
[null,"检修地沟（地下式敞口）2个","12x1x2","19x2","23x2",null,-1.2,"-","-1.7","钢筋砼水池"]
[2,"设备备件库","54x21",1195,17686,"-","14.8/1","独立基础",-3,"门式刚架","夹芯彩板","夹芯彩板","砼地面","-","-","100厚岩棉","夹芯彩板","钢大门","塑钢","有","有","有","内设一台50/10t桥式起重机 "]